**党员活动室设施设备采购及安装项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 活动室牌 | 18×35cm | 亚克力雕刻 | 块 | 19 |  |  | 制作 |
| 2 | 民主评议党员制度 | 60×90cm | 铝合金框+有机板+高清写真 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 3 | 组织生活会制度 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 4 | 党总支工作职责 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 5 | 党支部工作职责 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 6 | “三会一课”制度 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 7 | 党员发展流程 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 8 | 党费缴纳统计 | 块 | 13 |  |  | 制作 |
| 9 | 支部概况 | 块 | 19 |  |  | 制作 |
| 10 | 党 旗 | 144×96cm | 2mm亚克力+8mmPVC UV工艺 | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 11 | 入党誓词 | 35×144cm | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 12 | 党员的权利 | 87×135cm | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 13 | 党员的义务 | 87×135cm |  | 块 | 6 |  |  | 制作 |
| 14 | 党员信息表 | 87×135cm | 块 | 13 |  |  | 制作 |
| 15 | C:\Users\hp\Desktop\bcc7201ce429d1268ee5280a9d35876.jpg铁皮档案柜 | 玻璃窗+抽屉+铁柜 | 参考规格：1800\*850\*380mm1、冷轧钢板：柜体、层板采用0.5mm优质一级冷轧钢板厚度均匀，表面质量优越；2、表面喷涂静电粉，环保无毒无味。 | 个 | 19 |  |  | 采购 |
| 16 | 书架 | 无窗书架+柜子 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；桌面厚度≥50mm。2、基材：采用E0级优质环保板材，板材甲醛释放量符合国家E0级环保等级要求。3、封边： 优质同色加厚 PVC 封边条，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边。 | 个 | 6 |  |  | 订制 |
| 17 | 党旗+国旗 | 会议桌摆件 |  | 件 | 6 |  |  | 采购 |
| 18 | C:\Users\hp\Desktop\950d63719a44a8f6b27f6970d0d6050.jpg会议桌 | 参考规格：6000\*1800\*750mm | 1. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；

2、基材：采用E0级优质环保刨花板，板材甲醛释放量符合国家E0级环保等级要求。（**提供相关检测报告复印件或扫描件并加盖公章**）3、封边： 优质同色加厚 PVC 封边条，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边。4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；5、五金配件：符合QB/T 3832-1999(2009)《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。 | 张 | 6 |  |  | 采购 |
| 19 | C:\Users\hp\Desktop\8eaab91bf29580e316290df364a9938.png会议椅 | 参考规格：500\*560\*950mm | 1、饰面用材：采用优质人造革（西皮），耐干摩擦色牢度5级，阻燃性能合格。2、阻燃海绵，回弹率≥45%，表观密度≥40kg/m³，阻燃性合格。3、游离甲醛未检出。 | 张 | 150 |  |  | 采购 |
| 20 | 电子屏 | 参考规格：600\*50cm | 产品亮度 ＞800CD/㎡ ；显示颜色：红 ；使用环境：室内/户外； 亮度均匀 ＞0.95 ；灰度等级：65536 ；温度范围 -20°至 50°；屏体视角：水平140°/垂直130°；换帧频率 ＞15MHZ ；使用寿命 ＞10 万小时 ；最佳视距 8m - 12m ；刷新频率 ＞120HZ ；无故障时间 ＞1 万小时 ；屏体功率：341W/㎡ 亮度调节：256 级 手动/自动 垂直平整度：±1mm 信号输入 ：DVI/VGA/RGBHV/HDTV 视频器 | 个 | 6 |  |  | 采购 |
| 21 | 移动交互式液晶一体机 | 65寸 | 1.显示参数显示屏尺寸 65 英寸（16：9）显示屏类型 LED 液晶显示屏画面显示尺寸 1431(H) x806(V)；物理分辨率 3840（H）×2160（V）（Full HD）；显示色彩 10bit, 1.07B；刷新率 60HZ亮度 350cd/m2；对比度 5000：1，视角（度） 178°，显示屏防护4mm全钢化高防爆玻璃，背光灯寿命 50000 小时。2.产品功能电视功能：有线电视收看播放功能，USB 多媒体文件播放功能，Android11.0 嵌入式系统触摸功能：支持10点电脑触摸操作支持图像放大、缩小、旋转；支持各信号源切换后，触摸功能可用；支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制。其他功能：睡眠定时、关机记忆；支持遥控器代替键盘，实现 F1~F12 按键功能，遥控电视电源开机功能支持光感识别，实现对不同光亮的环境下，自动调整屏幕亮度功能支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能；支持在系统主页面点击任一信号源；支持遥控器童锁功能；支持无线wifi，有线 LAN；支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持）前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch 接口，便于用户使用。 3.整机特性外壳及外观：铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭；整机外形尺寸：1496.2mm \*892.8mm\*104.9mm；最大功耗率：≤370W(不含电脑）；待机功率：≤0.5W。4.系统参数处理器 CORTEX A53 四核 1.5GHz系统：Android11.0 嵌入式系统；内存：DDR4 2GB；存储空间：32GB。5.电视参数图像制式 PAL/SECAM/NTSC（Option）；声音制式 BG /DK /I/L频道储存 200 个；解码 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等；喇叭规格 10W /8 欧× 2 扬声器；音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器；输入端口 AV 端口：1 组（三合一端口 1 组）、 RF 端口：1 组、VGA 端口：1 组；音频端口：1 组、RJ45：1 组SD 卡：1 组；TOUCH PORT：2 组（前置 1 组）；HDMI 端口：3 组（前置 1 组）；USB2.0 端口：3 组（前置 1 组）；USB3.0 端口：1 组（前置 1 组，只支持PC 下使用）；输出 LAN-OUT 一组。6.触摸参数触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式；触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（10 点）；书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体（多点 8mm）；光标速度 120 点/s；定位精度 90%以上触摸区域为±2mm；通讯接口 B 型USB 公头；触摸分辨率 32767\*32767；触摸次数 理论无限次；计算机响应 系统自动识别；≤15ms驱动程序 免驱OPS盒子电脑配置； CPU：I5（四代）主板；内存：4G；硬盘：128G固态硬盘；带无线WIFI ；操作系统 Windows 7 X64 \*内置音响 2\*8W功率；联网方式：以太网、WIFI；视频输出接口 内转置1组DVI高清输出端 1组VGA\* ； 输入端口：外2路USB3.0，外2路USB2.0 ；电源管理：符合VESA DPMS标准消耗功率 ≤300W；待机功率损耗 <3W。特点描述：增强型X64架构，支持多种格式文件，机器性能强，速度快，扩展性强，支持流媒体直播，满足主流用户需求。**（提供3C证书复印件或扫描件并加盖公章。ISO9001质量管理体系认证复印件或扫描件并加盖公章，节能认证证书复印件或扫描件****并加盖公章）** | 个 | 6 |  |  | 采购 |