**学生钢琴、电子琴维修服务项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **教室** | **品牌/乐器** | **型号** | **类别** | **数量** | **单价** | **金额** | | **备注** |
| 1楼 | 104 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 1 |  |  | | 位置：d |
| 2楼 | 201 | 美得理/电子琴 | m20 | 键皮 | 2 |  |  | | 位置：c,a |
| 电源插排 | 1 |  |  | | 至少2插位 |
| 谱架 | 1 |  |  | |  |
| 耳机转接头 | 56 |  |  | | 6.5mm转3.5mm |
| 202 | 美得理/电子琴 | md100 | 键皮 | 4 |  |  | | 位置：f,g,a,b |
| 电源适配器 | 3 |  |  | | 输入：100-240V~50/60Hz 0.6A  输出：12V 2000mA |
| 谱架 | 8 |  |  | |  |
| 耳机转接头 | 51 |  |  | | 6.5mm转3.5mm |
| 203 | 吟飞/电子琴 | TB685 | 电子琴 | 2 |  |  | | 损坏，无法开机 |
| 键皮 | 1 |  |  | | 位置：g |
| 谱架 | 13 |  |  | | 圆孔 |
| 耳机转接头 | 54 |  |  | | 6.5mm转3.5mm |
| 204 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 2 |  |  | | 位置：f,b |
| 205 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 10 |  |  | | 位置c,f,b\*3,d\*2,e\*2,c  (小字五组) |
| 206 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 3 |  |  | | 位置：e,b,c(小字五组) |
| 3楼 | 302 | 美得理/电钢琴 | DP-200 | 转接头 | 41 |  |  | | 6.5mm转3.5mm |
| 304 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 4 |  |  | | 位置：f\*3,e |
| 306 | 雅马哈/钢琴 | YE-121 | 键皮 | 3 |  |  | | 位置：e,f,g |
| 1-5楼 | 钢琴(教学、学生用琴) 调律 | | | | 116 |  |  | |  |
| 1楼 | 音乐厅三角钢琴 调律 | | | | 1 |  |  | |  |
| **合计** | | | | | | | |  | |
|