**桐城师范高等专科学校学生宿舍一楼金钢网防盗窗**

**技术参数及服务需求**

**工程概况：**

桐城师范高等专科学校因新校区搬迁启用，考虑到学生的安全，学校决定将十一幢学生公寓一楼宿舍、走廊、包括公共洗漱间安装金钢网防盗窗，共640个窗户，合计面积1250平方米，本着公平、公正、公开的原则，欢迎有资质的企业和个体参与竞标。

**投标须知：**

为确保桐城师范高等专科学校公寓楼金钢网防盗窗的质量，现本着平等竞争的原则，对工程质量、材料及施工时间有关事宜说明如下：

**一**、材料选用：

1、须正规厂家生产的304、316不锈钢网材质。网片尺寸：1500mm\*3000mm，12目\*0.7mm，规格尺寸：11目\*0.8mm、12目\*0.7mm，钛镁铝合金边框，边框材料的厚度高达1.6mm。

2、所提供材料符合国家同类质量标准，须提供进场材料合格证和有资质的检测单位出具的材料检测报告。

**二、**工程发包范围及约定单位说明：

1、发包范围：桐城师范高等专科学校新校区学生公寓共十一幢宿舍楼一层，合计640个窗户的金钢网防盗窗，总面积约1250平方米。

2、竣工后决算方式：竣工后以实际丈量面积为准，以中标单价乘以实际丈量面积作为决算总价。

3、工程承包方式为包工、包料、包安装，本次的中标价包括工程运费、安装、税费等所有费用，中标方必须报总价和单价，结算时按实际丈量面积（每平方米）计算。

4、本项目包含金钢网防盗窗的材料、制做、安装，欢迎投标人自行实地勘察，否则后果自负，结算时不得已任何理由进行调价，请各潜在投标人谨慎报价。

5、项目最高控制价：130元/平方米

三、施工质量及工期要求：

1、施工质量符合国家同类相应标准，安装的各个节点必须牢固、稳定。

2、中间活动窗户固定，且不能影响窗户左右推拉，上下换装。实际承做的是窗户全活动部分。

3、用樘式材料做边框，网片不得低于1mm，边材不得低于2\*4，连墙固定用膨胀管，直径不得低于8mm。

4、施工期间的施工安全问题归承包方承担。

5、工期一个月，自签订协议日期算起。

6、质保期：三年，如发现生锈，无条件的撤换，质保金为此工程决算价的3%，以百元计算尾数。

桐城师范高等专科学校

2021.6.3

附：样品图片及现场实际相片

