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第一章   磋商邀请
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc24610][bookmark: _Toc21967]一、项目名称及内容
1.项目编号： TCSZCG(2026) 015号
2.项目名称： 桐城师范高等专科学校电商直播实训室建设项目
3.预算金额： 479200元 
4.最高限价： 479200元 
5.采购需求： 桐城师范高等专科学校电商直播实训室建设项目，详见采购需求
6.合同履行期限： 40日历天
7.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc9766][bookmark: _Toc5862]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc4607][bookmark: _Toc31469][bookmark: _Toc31607]三、获取采购文件
时间：2026年 8 月 24 日 09 时 00 分前（北京时间）
地点：桐城师范高等专科学校官网
方式：桐城师范高等专科学校官网和安庆市公共资源交易服务网“限额以下项目”自行下载
[bookmark: _Toc19753][bookmark: _Toc346][bookmark: _Toc16674]四、响应文件提交
截止时间：2026年 8 月 24 日 09 时 00 分前（北京时间）
地点：纸质响应文件提交至桐城市民营经济开发区朝阳玉雕城A-15
[bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc10846][bookmark: _Toc7959]五、开启
时间：2026年 8 月 24 日 09 时 00 分（北京时间）
地点：桐城市民营经济开发区朝阳玉雕城A-15
[bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc16124][bookmark: _Toc16203]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc16366][bookmark: _Toc21264]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc7755][bookmark: _Toc24122]1.响应文件要求：投标时需将“响应文件”分正/副本（一正、一副）一起装袋密封，响应文件的密封袋的封口骑缝处应加盖供应商公章。响应文件未按要求装订密封，现场报名时招标代理将拒绝接收。 
2.中标单位应按照中标通知书要求及时与采购人签订合同并完成备案，否则将记入不良行为记录，并予以披露。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：桐城师范高等专科学校
地址：安徽省桐城市经开区学苑路199号
[bookmark: _GoBack]联系人：葛老师          联系方式：15105565553
2.采购代理机构信息
名称：安徽文都招标代理咨询有限公司
地址：桐城市民营经济开发区朝阳玉雕城A-15
联系人：叶女士           联系电话：0556-6567777


[bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc54941329][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc439316872][bookmark: _Toc54941331][bookmark: _Toc2521]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc17862][bookmark: _Toc54941330][bookmark: _Toc439316871]一、供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	桐城师范高等专科学校

	2
	采购代理机构
	安徽文都招标代理咨询有限公司

	3
	申请人（供应商）资格要求
	详见竞争性磋商公告

	4
	现场考察
	无

	5
	包别划分
	一个包

	6
	磋商有效期
	90日历天（从响应文件提交截止时间算起）

	7
	响应文件要求
	（1）供应商的响应文件需胶装成册，所附材料须按规定填写，并按要求签字盖章，否则按废标处理。
（2）供应商需携带授权委托书递交响应文件，否则现场报名时招标代理将拒绝接收。
（3）法定代表人递交响应文件无需授权委托书，提供身份证明即可。

	8
	响应文件的密封和标记
	密封要求：“响应文件”分正/副本（一正、一副）一起装袋密封，响应文件的密封袋的封口骑缝处应加盖供应商公章。
供应商未按上述要求密封的，现场报名时招标代理将拒绝接收。
在密封袋上注明下列内容：
采购人名称：
供应商名称：   
项目名称：
2026年 8 月 24 日 09 时 00 分前（北京时间），此时间以前不得开封。

	9
	响应文件提交
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告

	10
	磋商时间和地点
	详见竞争性磋商公告（同响应文件提交截止时间）

	11
	评审方法
	综合评分法

	12
	原件
	本次磋商时不要求供应商携带相关证件、业绩及奖项的原件（磋商文件另有要求的除外）。

	13
	确定成交候选供应商和成交供应商
	磋商小组推荐成交候选供应商的数量：1家 
确定成交供应商：采购人委托磋商小组确定 

	14
	媒介发布
	本次竞争性磋商公告在桐城师范高等专科学校官网上发布和推送

	15
	成交通知书发出的形式
	书面   

	16
	磋商保证金
	本项目免收

	
	履约保证金
	本项目免收

	
	成交服务费（元）
	成交服务费按项目合同价款的 1.5% 收取。

	17
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面
接收部门：采购人或采购代理机构            
联系电话： 0556-6181009         
通讯地址： 安徽省桐城市经开区学苑路199号           
后文附 质疑范本

	18
	说明
	1、本磋商文件的解释权归采购单位。
2、本项目所要求的业绩均须为中华人民共和国境内业绩（不含港澳台地区）。










                                                                                                 







[bookmark: _Toc12353]二、供应商须知正文
[bookmark: _Toc7325][bookmark: _Toc15055][bookmark: _Toc439316919][bookmark: _Toc439316873][bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc21078][bookmark: _Toc10523]1.采购人、采购代理机构及供应商
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
[bookmark: _Hlk60264251]1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。
2.资金落实情况
本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。
3.磋商费用
不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.磋商文件构成
5.1磋商文件包括下列内容：
第一章  磋商邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  评审方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  响应文件格式
第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
5.2现场踏勘（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。
5.3供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.磋商文件的澄清与修改
6.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以书面提问形式提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将在桐城师范高等专科学校官网和安庆市公共资源交易服务网“限额以下项目”上发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。
7.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用
7.1本项目无分包。
7.2供应商应当对所投分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为响应无效（采购文件允许偏离的除外）。
7.3无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
7.5除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.响应文件构成
8.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。
9.报价
9.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。除磋商文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。
9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.磋商保证金
10.1本项目不收取磋商保证金。
11.磋商有效期
11.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。
11.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。
11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.响应文件的提交、修改与撤回
12.1供应商应当在竞争性磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将密封完好的响应文件递交，逾期递交的响应文件将不予受理。
12.2响应人应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的现场递交，未在响应文件提交截止时间前提交有效纸质响应文件的，代理机构不予接收，视为未提交响应文件。
12.3供应商应在供应商须知前附表规定的递交时间前对其响应文件进行提交，未在规定时间内进行递交的，响应无效。
12.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
13.磋商小组
13.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
13.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
13.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。
14.响应文件的评审与磋商
14.1采购人和采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。
14.2竞争性磋商采用综合评分法评审。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
14.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
14.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。
14.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
14.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。如供应商未在规定时间内（30分钟内）提交最后报价，则视为供应商自愿退出磋商。
14.3.4异常低价响应审查。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组进行异常低价响应审查。
14.3.5综合评分。磋商小组只对通过初审、异常低价响应审查，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
14.4相关说明。
14.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。
14.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
14.4.3无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。
14.4.4磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
14.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
15.终止竞争性磋商
15.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：
（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）政府采购法律法规规定的其他情形。
16.响应文件的澄清、说明或更正
16.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
如有询标，授权代表（或法定代表人）现场接受询标。因授权代表联系不上、没有莅临现场等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。
17.最后报价
17.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。
17.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
18.成交候选人的推荐原则及标准
18.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。以上均相同时，则采取磋商小组随机抽取的方式确定成交候选供应商顺序。
19.确定成交候选人和成交供应商
19.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。
20.编写评审报告
20.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
21.保密要求
21.1评审将在严格保密的情况下进行。
21.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
22.成交结果公告
22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在桐城师范高等专科学校官网tctc.edu.cn和安庆市公共资源交易服务网https://aqggzy.anqing.gov.cn/“限额以下项目”上发布成交结果公告。
22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。
23.成交通知书
23.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
23.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
23.3成交通知书是合同的组成部分。
24.告知磋商结果
24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。
24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
25.履约保证金
25.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
25.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
26.代理费用
26.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。
27.签订合同
27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
28.廉洁自律规定
28.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
28.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
29.质疑的提出与接收
29.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
29.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
29.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
30.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
31.备注
本磋商文件第五章合同格式内容以供参考，具体合同内容以采购人与成交供应商所签订的合同为准。
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第三章 采购需求
[bookmark: _Toc16371]一、商务要求
	序号
	商务条款
	磋商文件要求

	1
	付款方式
	完成本项目全部内容并验收合格后一次性支付

	2
	供货及安装地点
	桐城师范高等专科学校

	3
	供货及安装期限
	40日历天

	4
	质保期
	1年



二、采购内容：
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	直播设备
	1.图像传感器：4/3“CMOS图像传感器；
2.有效像素：1071万；
3.镜头接口：M43镜头卡口；
4.视频信号：HDMI-最高支持4K@60fps。USB3.0-支持4K分辨率Mjpeg视频格式，1080P分辨率MJPEG/NV12/YUY2视频格式；
5.对焦模式：AF-C模式，AF-S模式，AF-C模式下支持对焦区域社定义设置，支持人脸对焦；
6.ISO：自动，手动(≥100，≤9600)；
7.白平衡：自动，手动(2000K~10000K)；
8.快门：自动，手动(1/25秒~1/8000秒)；
9.支持AI调节曝光，可根据现场环境自动AI分析，自动调节ISO、快门，输出不低于2个结果以供选择；
10.视频输出接口：1路USB Type-C 3.0接口，1路HDMI接口；
11.音频接口：支持模拟信号音频输出，并且支持音频的音量、降噪控制；
12.功率：≤12W。
	台
	4
	
	

	2
	设备配件
	1.焦距：f=15 mm（等效全画幅：30mm）；
2.光圈类型：7个光圈叶片圆形光圈；
3.最大光圈：不低于F1.7；
4.最小光圈值：大于F22；
5.卡口：微型 4/3卡口。
	台
	4
	
	

	3
	电子商务直播综合实训平台
	1.平台基于B/S架构开发，平台须具备易安装、易维护，可扩展性。用户端只需通过浏览器即可实现完整操作，且能支持目前各种主流浏览器，在硬件环境支持下用户访问数量不受限制。数据库与应用服务能分开部署到不同的服务器，从而在保障数据的安全性和应用服务稳定性的同时能有区别、有针对性地实施维护管理；
2.平台支持学校展开电子商务直播教学相关的直播知识学习、直播技能训练、直播实操训练和直播能力考核，平台直播间功能与当前实际直播平台核心功能基本一致；
★3.平台支持学生模拟电商商家自播、达人直播两种直播模式。商家自播通过直播平台向买家（粉丝）讲解商品或解答商品相关问题，为买家（粉丝）提供一种可以互动的购买渠道。平台支持学生根据直播任务开展直播和自由直播。直播时支持主播和场控多种角色配合直播；（提供软件功能截图证明材料）
★4.平台对电子商务直播活动的过程根据教学需求可拆解划分为10个技能模块，每个模块下多项技能方向并细化为多个技能点。平台针对每个技能点提供细粒度的学习、练习和考核，帮助学生搭建直播知识体系。技能模块包括直播解析、直播合规、选品运营、视觉包装、内容运营、短视频、活动运营、场控运营、直播能力、数据分析；（提供以下1-10点软件功能截图证明材料）
①、直播解析需包含直播行业介绍、直播分类与过程、团队分工与协作和直播设备准备的学习与考核。
②、直播合规需包含《广告法》合规要点、《消费者权益法》合规要点、《产品质量法》合规要点、直播带货行为的法律规则及其他相关法律的学习与考核。
③、选品运营需包含选品策略、商品定价策略和商品结构规划的学习与考核。
④、视觉包装需包含直播窗口、辅助道具、直播挂件、妆容服饰和场地场景的学习与考核。
⑤、内容运营需包含直播项目策划、脚本撰写流程、直播话术设计、商家自播脚本、产品卖点提炼、单品直播脚本、内容标题写作和达人直播脚本的学习与考核。
⑥、短视频需包含文案策划、短视频制作、拍摄剪辑和脚本撰写的学习与考核。
⑦、活动运营需包含活动框架、活动逻辑和活动策划的学习与考核。
⑧、场控运营需包含场控助播、调动直播间人气、粉丝陪伴、互动场控、应急处理、口语表达、肢体表现和用户运营的学习与考核。
⑨、直播能力需包含主播人设打造策略、商家直播选择主播策略和主播助理培养的学习与考核
⑩、数据分析需包含直播间数据分析的基本思路及业务模型的学习与考核。
★5.平台直播训练按照直播过程划分为直播准备、在线直播、直播复盘和直播评价四个过程，单个直播训练任务平台提供训练背景要求包含团队建设、直播策划要求、产品信息、产品定价、直播脚本要求、清单检查项目等要求，并在直播过程中进行分项考核。直播实训管理后台发布实训任务时可关联多个相关案例，供学生在实训任务前、过程中进行案例学习。案例分类需包括服装、美妆、食品、日用百货、家电、大主播及通用等多种。直播前和直播中支持学员对直播进行直播推广，支持创作直播海报、软文或短视频进行推广，也支持参与平台付费推广方式，付费推广支持相似直播间人群、关键词人群、相似宝贝人群和智能精选人群进行定向投放；（提供软件功能截图证明材料）
6.单场直播信息包括直播开始时间、封面图片、直播标题、直播简介、直播栏目、直播位置和直播宝贝。直播栏目包括有时尚穿搭、运动服饰、一起变美、包包天地、男鞋女鞋、电子数码、亲子萌娃、爸妈潮装、旅游时光、吃货力荐、花鸟市场、居家生活、家乡好货等多个栏目供选择；
★7.平台提供粉丝（买家）主播（卖家或达人）角色可实时互动的真实直播，而不仅仅是主播端录屏和机器人提问。平台支持粉丝接受主播推送、参与直播间福利抽奖、查看直播间发布的公告、查看直播弹幕、实时与主播互动、领取直播间优惠券、分享直播间领取裂变优惠券、参与投票、秒杀、抢红包等直播间发布的各项互动活动，还可以向主播进行点赞、关注、赠送礼物，分享直播等互动。其中裂变优惠券分为主券和子券，主券需粉丝分享一定数量后获取，投票获胜方支持参与投票红包分享；（提供软件功能截图证明材料）
8.平台支持创建秒杀活动用户体验粉丝互动，支持秒杀活动能够精确不同等级的粉丝群体，秒杀活动支持针对商品具体规格进行。
9.平台支持主播进行红包活动的创建和投放，支持固定面额和随机面额两种红包玩法。红包活动投放后粉丝端能够及时展示，粉丝可以参与抢红包及手气查看，增强软件使用趣味性；
10.平台支持针对直播间进行装修，支持装修内容在直播过程中心进行实时投放切换；
11.平台支持主播在直播间设置多种开场欢迎语用于直播间的观众首次进入，增强直播间的互动效果；
★12.直播数据中心提供直播间、货品和粉丝用户三个维度的数据统计分析数据。直播间数据包括开播场次 、直播间访问人数 、直播间新增粉丝数 、种草成交人数 、种草成交金额及每个直播场次的详细数据，单场直播的订单数据，提供按照流量、观看、引导和成交四种指标类数据进行筛查历史直播，查看具体场次的观看次数、直播间浏览次数、直播间访问数、封面图点击率、平均观看时长、商品点击人数、商品点击次数、商品点击率、引导成交转化、引导成交人数、引导成交件数、引导成交笔数和引导成交金额等指标数据。货品分析提供货品诊断、商品榜单和品类分析支持近7天、近15天和近30天书，同时支持单个场次的榜单查询。同时也支持按照商品品类提供近7天、近15天和近30天的分析数据。用户分析支持从直播间访问用户数趋势图、用户结构、用户来源分析、粉丝层级迁移趋势、用户渠道分布、用户画像、人群占比和区域分布的实际或者演示分析数据提供学生直播数据分析学习；（提供软件功能截图证明材料）
13.平台支持学生在直播结束后对直播过程进行剪辑的二次沉淀推广，并提供分发模拟；
★14.平台提供完整直播能力评价方案，评价方案最终以学生的直播能力值（百分制）进行展示，便于学生、教师的直观感受。平台提供学生教师直播能力评价报告，报告内容涉及学生直播技能训练、直播训练及直播知识学习过程及评价。评价过程包含有系统主动评价、学生自我评价、班级相互评价、教师评价。系统评价能够主动对直播间、直播间装修、直播间活动、流量、成交、粉丝互动等几个方面进行统计汇总并评定得分。直播的自我评价通过直播视听效果、直播状态、直播间氛围、整体眼缘、直播纪律、互动能力与引导能力、逻辑能力、带货能力、产品卖点9个维度24个小项对直播实际过程进行详细评价，其中带货能力需包含话术渲染力、催卖技巧、需求刺激与搭配品推荐，产品卖点需包含场景结合、核心卖点等具体评价项目，评价时可以对照实时直播回放进行；（提供软件功能截图证明材料）
15.平台支持使用OBS推流工具进行直播推流，并提供OBS详细使用帮助，包括视频讲解和图文介绍，降低学生学习难度；
★16.平台支持教师根据课程进度对技能训练和直播训练灵活安排。学生技能训练、直播训练、课程学习过程数据教师全程可跟踪，能够以班级为单位进行整体数据查看或班级间数据比对，也提供班级内单个学生详细实训数据，并支持学生间实训数据进行比对。数据展示通过图形化和表格形式展现给学生并提供数据下载功能。展示数据包括整体实训完成度、完成率、参与率、直播时长、平均得分、最高分、最低分和直播间的粉丝数、粉丝提问数、在线粉丝峰值、成交商品数、成交金额、活动数、违规次数等；（提供软件功能截图证明材料）
17.平台提供优秀作品功能用于集中展示学生实训过程中所产生的优秀挂件设计、脚本、策划方案或者直播过程，优秀作品由教师进行筛选维护；
18.平台支持对系统内置的评价方案进行调整，维护，可以对各技能模块的权重进行重设，根据学校特色情况进行调整，也可以调整系统评价、学生自评、班级互评、教师专家评比的计分权重及评价形式； 
19.平台提供学校管理人员主动维护实训资料权限，能够根据学校实际情况进行技能训练、综合直播实训、课程学习的内容进行调整维护；
20.平台配套主播、粉丝端安卓App，主播端可支持直接推流和主播过程跟踪两种功能。粉丝App支持直播搜索、主播关注、直播观看、下单及直播互动；
★21.平台提供《直播营销与运营》和《短视频与直播运营》两门课程。《直播营销与运营》内容包含：直播营销：开启内容营销新时代、直播营销方案策划：构建清晰的直播营销思路、人员配置：组建高效能直播团队、直播话术：提升直播间营销力的关键、直播间设计：营造一流的直播视觉效果、商品选择与规划：提高订单转化率的制胜点、“引流”互动：汇聚人气引爆直播间气氛、数据分析：数据复盘，做好直播优化、淘宝直播：引领直播带货爆发式增长、抖音直播：内容“种草”，聚焦潮流生活态度、快手直播：强信任关系打造商业闭环、腾讯直播：交圈扩散，打造私域流量池。《短视频与直播运营》内容包含短视频与直播：内容创业新风口、短视频内容策划：短视频运营的核心竞争点、短视频制作：“硬核”技能助力拍出大片范儿、短视频营销：引爆短视频热度的关键、短视频商业变现:短视频价值的终极体现、短视频运营实战：抖音短视频运营、直播内容策划：用创意内容提高观众黏性、直播技能：主播职业能力的培养与提升、直播运营实战：淘宝直播运营；（提供软件功能截图证明材料）
22.平台提供面向学校、学生共建共享的直播资源库共享服务，资源内容由用户自主分享，其主要栏目划分为直播教学资源、直播案例资源和直播行业数据资源。资源库组织结构能够根据资源内容增长情况动态调整，平台对各项共享资源进行归集分类展示；
23.平台可支持学校或区域开展直播相关技能竞赛；
★24.直播数字化服务平台对抖音平台的带货直播数据进行采集、清洗、存储、分析、展示，提供用户展开直播数据跟踪或进一步分析。支持根据行业/品类查找标杆主播，便于跟踪学习，支持查找对标的主播，通过持续观察直播效果及爆款产品，从而比较全面的洞察主播的直播指标及带货效果，从中发现各个类目的爆款商品。洞察商品的过往直播统计数据，辅助直播选品，智能化的推荐带货商品及带货主播。所有数据均为抖音平台真实发生，并非随机组合数据；（提供软件功能截图证明材料）
25.平台采集数据主要内容为主播墙、主播直播数据、主播榜单和直播商品直播数据、直播商品榜。
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	直播无线收音麦
	1.无线类型 2.4GHz；
2.天线 陶瓷天线；
3.发射功率 10dBm；
4.麦克风灵敏度 -32dB±2dB；
5.麦克风指向性 全指向；
6.麦克风频率响应 80Hz ~ 20kHz；
7.系统信噪比 70dB；
8.系统等效噪声 24dBA；
9.最大声压级 110dB；
10.动态范围 86dB；
11.声音延迟 <20ms；
12.USB规格 48kHz/16bit；
13.电池类型 TX:锂聚合物140mAh 3.7V; RX:锂聚合物230mAh 3.7V充电盒:锂聚合物1400mAh 3.7V；
14.充电时间 TX:2小时;RX:2小时;充电盒:2小时；
15.续航时间 TX:8小时;RX:8小时;充电盒:2次；
16.净重 TX: 13g; RX:19g;充电盒:90g；
17.尺寸 TX:16x20x50mm; RX:17x26x50mm;充电盒:31x63x80mm；
18.工作温度 0℃ ~50℃；
19.存储温度 -20℃~60℃。
	套
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	补光灯套装（人物）
	1.输入电压：标准220V，输出功率：≥200W；
2.光照度：≥56200ux；
3.显色指数：CRI>97 
4.TLCI指数：≥98；
5.色温：2800-6500k；
6.控制方式：需支持远程遥控、手动控制；
7.散热方式：需支持主动散热；
8.柔光箱：需支持保荣接口，配备90CM深口柔光箱；
9.支架：直径：≥40CM，高度：≥280CM；净重2.9KG
10.声抛，含有灯架灯罩，格栅
	套
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	补光灯套装（环境）
	1.输入电压：标准220V，输出功率：≥200W；
2.光照度：≥56200ux；
3.显色指数：CRI>97 
4.TLCI指数：≥98；
5.色温：2800-6500k；
6.控制方式：需支持远程遥控、手动控制；
7.散热方式：需支持主动散热；
8.柔光箱：需支持保荣接口，配备90CM深口柔光箱；
9.支架：直径：≥40CM，高度：≥280CM；净重2.9KG
10.65cm柔光球
	套
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	绿幕
	1.支持地拉式的便携易拉升降绿幕；
2.尺寸：≥2.5x2.5米绿幕套装
	套
	4
	
	

	8
	直播专用桌椅子
	1.采用25mm厚E1级环保实木颗粒板制作。线槽形状为U型带整体冲压印花，美观更实用。
2.桌架：材质为优质冷轧钢折叠成型，焊接打磨，水洗去油除锈，再经喷涂高温烤漆等工艺制成，截面尺寸为30*60mm矩形，水平面为60mm增大其受力面积使桌子整体更加牢固。桌架外形的形状为两边口字型加上面H型结构，底部安装有塑胶可调节脚，可随意调节整体高度或应对地面不平整做出调整。
3.整体尺寸为1800*1000*750mm
椅子：
椅子外层主面料为环保透气网布机器精准裁剪，耐脏污，易擦洗，透气舒适，坐垫为高科技透气海绵机械精密切割，回弹性能高，透气性强不闷热。
靠背是由abs高强度环保工程塑料制作，韧性强承重性能优越，无异味，不含有害气体。
五金部分为加厚钢管数控弯制而成，外表采用水洗除锈，磷化，数控喷涂高温烤漆等工艺制作。
整体设计完全符合人体工程学设计，靠背，坐垫及弯管角度均经过严格计算实验。
	套
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	直播反馈终端
	1.屏幕：尺寸≥55英寸, 刷新率≥120Hz；
2.存储：≥3+64GB；
3.CPU：≥5核心；
4.背光方式：直下式/DLED；
5.USB：USB2.0≥1，USB3.0≥1,；
6.HDMI：HDMI2.0≥2；
7.电视横竖屏支架：承重：≥30KG；
可挂屏幕尺寸：可悬挂55寸；
移动方式：支持方向轮，便于移动；
	套
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	三脚架
	1.材质：铝合金
2.称重：8KG
3.云台类型：全景云台
	个
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	直播工作站
	1.处理器：i5-10500 或以上；
2.内存：≥16G；
3.硬盘：256GSSD 固态硬盘+1TB 机械硬盘；
4.显卡:2060以上显卡，内置扬声器；
5.主板集成千兆及以上网卡；
6.显示器不小于 21.5 英寸 。
	台
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	学生教学桌椅
	1、 学生桌：
1.参考尺寸1200×500×750mm；                     
2.桌面：三聚氰胺板符合：含水率3.0-13.0%，弹性模量≥3000MPa ，握螺钉力板面≥1400N，板边≥1100N，表面耐香烟灼烧达到5级，表面耐干热达到5级，表面耐污染腐蚀达到5级，表面耐龟裂达到5级，表面耐水蒸气达到5级。甲醛释放量（1m3气候箱法）未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）-苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，24h吸水厚度膨胀率≤1.2%，静曲强度≥30Mpa，内胶合强度≥1.0Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，（提供第三方检测机构符合上述参数的检测报告）
3.钢架：冷轧钢管符合：力学性能：下屈服强度≥340MPa；抗拉强度：500MPa；断后伸长率35%，铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏，涂层件附着力0级；理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层耐盐浴100h，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，化学成分（C、Mn、P、Cu、Si）符合要求，具有中性盐雾、乙酸盐雾、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾试验≥300小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。      
4.书网：优质铝材+ABS书网。
5.五金配件：优质五金配件；
二、凳子
1、尺寸：400*270*365mm
2、材质：环保PP材质
3、底部采用加强筋可以提供承重力，坚固耐用。
4、底部防滑设计静音不伤地板
	套
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	讲台
	一、外观要求：
1.规格： L*W*H（ mm）≥1200*720*1020 ;
2.材料：桌面采用≥9mm 高密度纤维板，密度大于 720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；
3.主体采用 1.0-1.5mm 冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
4.上层两侧采用木质扶手，正面采用 L 型木质装饰板；
5.设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位。拐角采用圆弧设计，防止碰伤。
二、功能要求：
1.固定显示器安装位，显示器尺寸 23.8"，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用≥5mm 的钢化玻璃保护。
2.右侧具有中控盒钣金件（结合本次中控面板、对讲面板制定），用于安装中控面板、对讲面板等。具有多媒体模块，可以满足充电、 USB 接口、网线接口等；讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；
3.下层前门采用对开门设计，预留主机位位置。
设备门，标配≥19 寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，机械锁，耐用、防盗。
4.下层拼装式设计，底面离地不低于 6CM，防潮、防锈；
	台
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	直播教学数据显示终端（86寸）
	一、整机性能
1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观；
2.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常；
3.产品整体尺寸：宽≥1950mm，高≥1154mm，厚度≤101mm；
4.显示尺寸：≥86寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9；
5.亮度：≥500 cd/㎡；对比度：≥6000：1；可视角度：≥178°；
6.采用红外多点触摸感应技术，在Windows与安卓系统可支持≥20点触摸；
★7.触摸精准度：≤0.1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms；（提供经CNAS和CMA认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章）
8.扬声器：总功率≥30W；
★9.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。（提供经CNAS和CMA认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章）
10.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°，摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；
11.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥2G，存储内存≥32G。
★12.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥8个物理按键，至少具备电源、主页、信号源、护眼、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥2路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路，采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽；（提供经CNAS和CMA认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章）
★13.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行；（提供经CNAS和CMA认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章）
14.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作；
★15.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求；（提供TUV认证机构出具的检测报告）
★16.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜58W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2；（提供TUV认证机构出具的检测报告）
17.为满足教育信息化互联网教学信息安全要求，交互一体机产品需符合信息安全管理体系认证标准，以确保校园师生的信息安全。
★18.无故障平均小时测试：≥25万小时，使用无故障。（提供产品可靠性验证证书及检测报告复印件，加盖原厂公章）

二、内置电脑模块
1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2.CPU：≥Intel Core i5十代处理器；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘；
3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于4路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。
★4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。（提供OPS内置电脑的CCC认证证书）
	台
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	交换机
	1.端口配置：8个10/100Base-TX以太网PoE+电口，2个100/1000Base-X SFP光口；
2.网络标准：IEEE 802.3、802.3u、802.3x；
3.交换架构：存储转发模式，支持IEEE 802.3x全双工流控和背压式流控；
4.MAC地址表：4K容量；
5.工作温度：-40℃~+75℃；
6.可靠性：平均无故障时间（MTBF）达40万小时；
7.防护等级：IP40；
8.物理结构：金属外壳，无风扇设计，支持工业卡轨安装。
	台
	2
	
	

	16
	商品货架
	钢木结构货架
	组
	4
	
	

	17
	机柜
	16U国产机柜
	台
	1
	
	

	18
	智慧直播室空调节能视觉雷达管理终端
	1.感知范围：水平120°，垂直70°；
2.检测距离：0.5m-8m；
3.多目标检测：≤64人同时检测；
4.默认20分钟定时采样间隔，采样间隔可远程设置感知精度：≥98%；
5.CPU：双核Xtensa® 32-bit LX6，最高240MHz；
6.计算性能：≥0.3TOPS；
7.4G模块：Air780；
8.通信延时：≤300ms；
9.天线：内置PCB天线；
★10.支持课表联动：支持导入学校课表，根据机房课表自动启听课表；（提供软件功能截图证明材料。）
11. AI人体感知雷达用于检测教室内是否有人存在，当无人时，可以自动关闭空调以节能；
★12.互感器用于检测空调的供电状态，反馈空调的运行情况。可以远程对空调进行开关以及温度设置。（提供软件功能截图证明材料）
	台
	2
	
	

	19
	直播实训室智慧管理系统
	一、智慧终端：
1.屏幕：LED 液晶屏， ≥10.1 英寸；
2.亮度≥250cd/㎡，对比度：≥ 800：1；
3.触摸点数：标配≥ 10 点触摸,可实现放大 缩小图片等多点触摸功能；
4.表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃；
5.理论点击次数：≥5000 万次以上；
6.抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变 化时正常使用；
7.处理器，内存不小于 4G；固态硬盘不小于 128G；
8.网卡：集成 10/100/1000M 自适应网卡；
二、室内设备信号转换设备：
1.具有数据流通指示灯：系统数据流通会自动闪烁；
2.与系统联动控制电源信号；
3.控制数量：不低于 80 个点位；
4.支持一对一、一对多、双向数据交互多种工作模式；
5.无线通信频段：2.4G； 
三、无线控电终端：
1.要求：无线通信，无需布线
2.指示灯：须具有供电情况指示灯，通电时， 指示灯亮起，断电后指示灯关闭；
3.无线通信频段：2.4G；
4.无线通信距离：无障碍直线不低于 50 米； 
四、巡课摄像头：
1.具有不小于 400 万像素 CMOS 传感器，半球 摄像机；
2.需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用 户同时在线访问摄像机视频。
3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx， 灰度等级不小于 11 级。
4.最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps，在 该分辨率下可输出实时图像
五、智慧管理系统软件功能和要求：
★1.功能模块：可以进行统一的控电管理，一键开启设备和一键关闭设备。可以直播实训使用的数据进行汇总功能；管理系统可以完成一键巡查功能，刷卡可以在管理机上面进行一键巡课；门口机可以显示信息和通知；支持微信小程序，小程序功能包含：可查看直播实训状态和使用统计、当日预约使用信息、通知公告；（提供功能截图 一键控电和一键巡课功能）
★2.可以通过系统对直播实训室的使用进行实时统计，记录使用频率和使用情况；（提供软件功能截图证明材料）
3.通过集中供电，改变布线模式，避免经常去插拔插座，更加安全；
4.智能控电：系统通过直播实训室智能电控设备，可联动控制设备电源，有人合法登记使用时，电源接通，无人登记使用或使用时间到点电源自动断开，达到节能效果；
5.授权人员刷卡才能开门，确保实训室设备安全；
	套
	1
	
	

	20
	直播实训室音响套件
	一、音箱（1对）：
1.额定功率:120W,额定阻抗：（8±20%）Ω。
2.特性灵敏度：91±3dB/m/W。
3.输出声压级：112±3dB(Continues),118±3dB(Peak)。
4.额定频率范围: 50～20000Hz。
5.覆盖角度HxV：90°×60°。
6.扬声器单元：LF:1*10英寸,HF:1* 1.英寸。
7.箱体材料：12mm中密度纤维板,箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨。
8.输入接口：压缩接线柱。
9.吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位。
10、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座。
二、功放（1台）
1.多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等；
★2.带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换；（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告影印件或扫描件）
3.带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）。
4.带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）。
★5、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口、具有待机功能；（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告影印件或扫描件）
6.话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻象电源；
7.额定功率(RMS)：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω；                              
8.总谐波失真：≤1%；
9.线路频率响应：20Hz～20KHz±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz±3dB；
10.输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒；
11.信噪比：≥82dB；                            
12.线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB。
三、一拖二无线手持话筒
1.具有稳定的PLL相位锁定振荡电路，“杂音检测”静音控制功能，CPU控制选讯+导频识别功能；
2.单机≥2000个频率可供选择；
3.主机具有不小于4.6寸显示器，显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等功能信息；
4.各通道支持SQ(降噪)六档独立调节；
★5.具备电源环出功能接口，具备射频天线级联功能接口；具有MIC/LINE输出切换开关；（提供设备实物接口图片予以佐证）
6.具有3个XLR平衡输出接口、1个TRS非平衡输出接口、4个TNC-K天线端口；
7.通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz、频率间隔：25kHz、、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%  (10mV@1kHz)、音频灵敏度: -48±3dB、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、
8.指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ；
9.频率响应：60Hz-15500Hz；
10.发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时；
★11.为满足项目系统声性能需求，第8条参数应满足国标GB/T 17276-1998无线传声器系统专业级参数要求。（提供权威机构出具相应声性能检测曲线图的检测报告）
	套
	1
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	环境改造
	一、顶面矿棉板吊顶（约150平方）
1.根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,；
2.安装主龙骨吊杆:吊杆安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求,间距小于等于900mm；
3.安装主龙骨:主龙骨间距为900～1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连；
4.安装次龙骨:次龙骨间距为300mm；
5.按照矿棉板；
二、教室照明
1.国产一线品牌吸顶灯；
2.12盏灯。
三、轻钢龙骨石膏板隔墙（分割四个约15平方直播房间）
1.原地面基层清理修补平整；
2.地面放线；
3.C100轻钢龙骨骨架拼接；
4.墙体骨架连接支撑加固件；
5.玻璃隔音棉填充；
6.双层双面石膏板自攻螺丝安装。
四、木门（中间玻璃透视窗）4扇
1.门头处后续将会放置电磁锁，故木门顶部门框加固处理； 
2.环保实心木门，厚度不低于4cm；
3.带横排窥视窗面积不小于10*20cm；
4.烤漆处理，包含边框以及安装。
五、墙面乳胶漆（约240平方）
1.清扫基层；
2.满刮腻子两边；
3.机器打磨腻子，磨平；
4.涂刷封固底漆；
5.乳胶漆滚涂两遍。
六、教室强弱电改造
七、按照学校要求对墙体进行拆除，包含垃圾清运
	项
	1
	
	









第四章 评审方法与标准
一、总则 
本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。
2、 评审方法：
磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
初审表如下：
	初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等
证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	供应商信用记录
	供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	磋商响应函
	格式、填写要求符合磋商文件规定并签章
	详见第六章响应文件格式。

	5
	授权书
	格式、填写要求符合磋商文件规定并签章
	法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	6
	磋商报价
	符合磋商文件供应商须知正文第9条要求
	详见第六章响应文件格式。  

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规
	


[bookmark: _Toc431][bookmark: _Toc28300][bookmark: _Toc3977][bookmark: _Toc7241][bookmark: _Toc27586]初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
2、异常低价响应审查
	异常低价响应审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×50%；
（2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
（1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
（2）上述报价均为供应商最后报价。
	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 
磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3、综合评分 
3.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。 
3.2 本项目综合评分满分均为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 60  %，价格分值（投标费率）占总分值的权重为 40  %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	

技术资信分
（60分）
	技术参数
	根据投标人所投产品对招标文件采购需求中标★技术参数及要求的响应情况进行评分：
★代表关键指标，每满足一项得2分，共25项，共计50分。
注：以投标响应表和采购需求中要求提供的材料作为评审依据。
	0-50分

	
	业绩
	投标人提供和本项目一样的的直播实训室建设业绩，每提供一份业绩得2分，共 4 分；不提供或者提供不全不得分。
	0-4分

	
	项目服务能力
	本项目质量保证期自项目验收合格之日起 1 年。投标人承诺质量保证期每延长1年加1 分，满分2 分。每延长不满1年不加分。
	0-2分

	
	技术方案
	技术方案中，施工组织设计全面、确保施工质量的技术组织措施全面得 2 分，确保施工质量的技术组织措施一般得1分，差或没有不得分；
	0-2分

	
	售后服务
	售后服务方案全面得2 分，一般得 1分，差或没有不得分
	0-2分

	价格分
（40分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40％×100


3.3分值汇总
（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。
（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。
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第五章  合 同




项目名称：                             

项目编号：                                      



甲方（采购人）：                       

乙方（成交供应商）：                   


签订时间：                             
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依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/磋商文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：                                              
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
（2）履约验收时间：                                         
（3）履约验收方式：                                         
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：                                       
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.违约责任
6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 15 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.03 %计算，最高限额为本合同总价的 15 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同及要求违约方向守约方支付合同结算金额的30%的违约金；
6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
6.6因任何一方违约引发诉讼的，违约方应承担守约方为维护自身权益而产生的合理成本支出，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、公证费、鉴定费等。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]7.合同争议的解决
本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下方式处理：向  桐城市 人民法院起诉。
8.合同生效
本合同自 签字盖章之日起 生效。
9.合同份数
本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：       年     月    日
合同订立地点： 桐城师范高等专科学校










	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	桐城师范高等专科学校
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




[bookmark: _Toc417656001]第六章  响应文件格式

响
应
文
件

项目名称：                       
项目编号：                       
供应商名称：               （盖 章）

日期：    年     月    日





[bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc26791][bookmark: _Toc520983587][bookmark: _Toc5881]一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：          
项目编号：          
单位： 元 
	供应商名称
	

	磋商范围
	全部 

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                     
小写：                     


	备注说明
	



供应商签章：             
日      期：             
注：
1.本表内容根据磋商文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


1-2 分项报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌、
型号规格
	原产地及
生产厂商
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	



供应商签章：                 
日      期：                 






















[bookmark: _Toc461056632][bookmark: _Toc461053087][bookmark: _Toc520983588][bookmark: _Toc32436][bookmark: _Toc28695]二、最后承诺报价表
（第   次报价书）
项目名称：          
项目编号：          
单位： 元 
	供应商名称
	

	磋商范围
	全部 

	最后报价
（详见备注说明）
	
人民币大写：                     
人民币小写：                     

	备注说明
	



供应商公章或授权代表签字：             
日          期：             
注：
1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.此表请各供应商多准备几份，并加盖供应商公章，以便在谈判时报价使用。（此表由供应商谈判现场递交）


[bookmark: _Toc32385][bookmark: _Toc520983591][bookmark: _Toc11500]三、磋商响应函
致：采购人
[bookmark: _Hlk44287543]根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商签章：             
日      期：             


[bookmark: _Toc21328]四、供应商资格声明书
致：采购人
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商签章：             
日      期：             



[bookmark: _Toc520983594][bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc121626298][bookmark: _Toc204594911][bookmark: _Toc31518][bookmark: _Toc516969106]五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：




授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：             
日      期：             


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc28033][bookmark: _Toc22233]六、磋商响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	磋商文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	



6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	磋商文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



供应商签章：             
日      期：             


安徽省政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（服务类）
[bookmark: _Hlk44283017]
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[bookmark: _Toc20592][bookmark: _Toc2278][bookmark: _Hlk44283088]
七、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商签章：             
日      期：             



八、磋商业绩承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩 均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同 一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商签章：              
日      期：               

	序号
	项目名称
	服务范围
	是否履约完成
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注：
1.供应商须按上述格式填写所提供的业绩。如未填写或未按格式填写，则该业绩评审不予认可；
2. 如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，成交供应商经磋商小组评审认可的相关业绩将按约定随成交公告结果公告同时公告。
[bookmark: _Toc3826][bookmark: _Toc7807]九、其他相关证明材料
提供符合磋商邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件的影印件。





[bookmark: _Toc63440924][bookmark: _Toc19418]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc2142][bookmark: _Toc8735]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本进行提交）
致：采购人
我单位拟参与             （项目名称、编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc9092]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc17582][bookmark: _Toc9273]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc6990][bookmark: _Toc26673]质疑函范本
[bookmark: _Toc29510][bookmark: _Toc2994]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc31042]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                    
质疑项目的编号：               包号：               
采购人名称：                                        
采购文件获取日期：                                  
[bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc20587]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                    
法律依据：                                          
                                                    
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc32755]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                              
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc8368][bookmark: _Toc21667]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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